|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DAQ mode | DAQ range | Mean Value | Noise level | |
|  | [土 V] | V | [V p-p] | [V rms] |
| RSE (AI0) | -0.2v and +0.2v | 1.02077E-5 | 0.000204123 | 3.01316E-5 |
| RSE (AI8) | 9.79886E-6 | 0.000197538 | 2.92701E-5 |
| Differential | 1.85315E-5 | 0.000111938 | 1.18702E-5 |